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	业主单位
	
	系统名称
	
	联系人/方式
	

	电机参数
	负载参数
	实际运行参数

	*电机型号
	
	*负载类型
	 □离心风机
	1.1 *风机轴转速最高时对应电机电流I1（A）
	

	*额定功率
	KW
	*负载型号
	
	1.2 *风机轴转速最高时对应工作流量Q1（m³/h）
	

	*额定转速
	R/min
	*负载轴功率
	 KW
	1.3 *风机轴转速最高时对应工作压力P1（KPa）（风机全压）
	

	*额定电流
	A
	*额定流量
	 m³/h
	1.4 *风机最高轴转速n1（r/min）
	

	*额定电压
	KV
	*额定压力
	 Pa
	2.1 *风机常用轴转速n2（r/min）
	

	*功率因数
	
	*额定转速
	r/min
	2.2 *对应电机电流I2（A）
	

	效率
	
	生产厂家
	
	2.3 *对应工作流量Q2（m³/h）
	

	*生产厂家
	
	*安装方式
	□卧式  □立式
	2.4 *对应工作压力P2（KPa）
	

	*有无调速装置
	□无 □变频 ☑液偶
	机组配置
	 用   备
	3.1 *风机常用轴转速n3（r/min）
	

	*电机旋向（S向目视）
	□顺时针  □逆时针
	*叶轮是否做过切割
	□否   □是
	3.2 *对应电机电流I3（A）
	

	
	
	*流量控制方式
	□阀门调节  □调速装置
	3.3 *对应工作流量Q3（m³/h）
	

	
	
	*串并联系统
	□单机  □并联 □串联
	3.4 *对应工作压力P3（KPa）
	

	现场尺寸（mm）
	*风机常用轴转速范围（r/min）
	

	*A（轴端距）
	
	*C（负载有效轴长）
	
	*工艺流量最小值（m³/h）
	

	*B（电机有效轴长）
	
	*D2（负载轴径含公差）
	
	*工艺压力最小值（KPa）
	

	*D1（电机轴径含公差）
	
	*负载轴键槽宽/键槽长
	
	年运行时间（h/年）
	

	*电机轴键槽宽/键槽长
	
	*H（中心高）
	
	单价电费（元/度电）
	

	*E1（钢基础长出电机底座距离）
	
	*H1（中心高）
	
	风机没有用调速液偶且风门全开时电机电流（A）若有，请提供
	

	*E2（水泥长出钢基础距离）
	
	*负载轴承型号
	
	*液偶油品多少小时更换一次
	

	*E3（电机尾部可后移距离）
	
	
	
	*液偶油品更换数量（L）
	

	电机轴承型号
	
	电机轴端到轴伸出端轴承的距离
	
	*每年液偶油品补偿数量（L）
	

	系统振动参数（  □振幅μm        □振速mm/s）
	[bookmark: _GoBack]*液偶平均每年维修费用（万元）
	

	电机驱动端
	水平：
	垂直：
	轴向：
	其他说明
	

	电机非驱动端
	水平：
	垂直：
	轴向：
	备注：风门常用开度，可按上述表格自行添加，多采几个点
	

	负载驱动端
	水平：
	垂直：
	轴向：
	
	

	负载非驱动端
	水平：
	垂直：
	轴向：
	
	







	现场设备照片

	风机机组整体照
	电机铭牌，风机铭牌

	
	

	业主大门照片（业主单位名称）
	串并联系统工艺图

	
	

	采集数据的照片（运行参数）
	采集数据的照片（现场尺寸）

	
	

	备注：采集每个数据的情形都拍照
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